窗体顶端

窗体底端

**自动贴标机LABELX®**



LABELX®

自动贴标机，适用于不干胶标签的中高速应用。  
最大可用 标签宽度：140毫米-250毫米-350毫米。贴标机执行单元。

标准功能

混合式步进电机低损耗A ++类  
机械开卷机  
停止光电管  
滚动结束警报  
编码器输入  
触摸屏操作面板  
偏移和启动延迟调整  
自动丢失标签  
应用标签计数器  
设置存储

可选配件

标签纸卷警报器的前端  
透明标签的光阑  
启动光电管  
振动辊式涂布机  
气动式涂布机  
热箔编码器  
热转印单元









