PandA AL打印和应用系统



PandA

用于正面侧面打印和打印的单元。  
具有集成的4“ -105 mm最大打印宽度的PandA 4版本，或具有集成的6”-160 mm打印宽度的PandA 6版本，热转印打印引擎可用。

标准功能

带有机械开卷器的卷轴支架带有  
锁定系统的阳极氧化铝卷盘，  
带锁定装置的电动衬纸复卷器  
适用于打印引擎：Avery DPM4; CAB PX4; Datamax A4xxx; Sato M84Se-S84Se; Zebra 110PAX4; 卡尔·瓦伦丁SPX-SPE;  
涂布器模块AL-300  
集成控制单元，带PLC  
循环标签控制  
警报和外部信号接口  
带有彩色触摸屏和旋转支架的操作面板

可选配件

启动光电管  
标签滚动警报的结束  
三色标志灯  
落地支架



